*HEADING
 Uniaxial tension of a plane of amorphous alloy
*NODE,NSET=ALLN
*NGEN, NSET=BOTTOM
*NGEN, NSET=TOP
*NFILL, NSET=ALLN
BOTTOM, TOP, 99, 100
*ELEMENT, TYPE=CPE4
*ELGEN, ELSET=ALLE
*SOLID SECTION, ELSET=ALLE, MATERIAL=ALLE
*MATERIAL, NAME=ALLE
***ELASTIC
**240, 0.333
*USER MATERIAL,CONSTANTS=7
*DEPVAR
*BOUNDARY
1, PINNED
BOTTOM, 2
*STEP,INC=1000
*STATIC
**1e3, 1e5, 5e1, 5e3
1e3, 5e4, 1e-4, 1e3
*BOUNDARY
TOP, 2, 2, 0.5
*Restart, write, frequency=1
*Output, field, frequency=1
*Node Output
COORD, U
*Output, field, frequency=1
*Element Output
LE, S, SDV
**
*Output, history, frequency=1
*Node Output, nset=TOP
RF2, U2
*End Step